**WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE**

**AUTOMATYCZNYCH TOALET MIEJSKICH**

* Cykliczne smarowanie prowadnicy mechanizmu przesuwu muszli wg wytycznych producenta;
* Kontrola napięcia paska klinowego mechanizmu automatycznego systemu mycia muszli;
* Kontrolny monitoring poprawności systemu automatyki oprogramowania zgodnego z parametrami producenta;
* Bieżąca kontrola łączności systemu alarmowego GSM;
* usuwanie śmieci z pomieszczenia serwisowego;
* sprawdzenie stanu mydła w płynie oraz jego uzupełnienie;
* sprawdzanie stanu papieru toaletowego oraz jego uzupełnienie;
* sprawdzanie stanu środków dezynfekujących oraz ich uzupełnienie;
* opróżnienie koszy na śmieci;
* sprawdzenie czystości oraz konserwacja urządzeń ze stali nierdzewnej;
* (zaleca się wyłącznie produkty przeznaczone do stali nierdzewnej, absolutnie zakazane jest używanie szorstkich gąbek, ścierek itp. oraz produktów nieprzeznaczonych do elementów ze stali nierdzewnej pod rygorem utraty gwarancji producenta);
* sprawdzenie czystości ścian i urządzeń oraz ewentualne zmycie lub doczyszczenie zabrudzeń (zalecany środek do mycia nawierzchni T464 Bucasan trendy);

**Wewnętrzne i zewnętrzne ściany**

Woda z mydłem lub nieścierające i nieagresywne produkty z neutralnym ph (zalecany środek do mycia nawierzchni t464 bucasan trendy) w przypadku graffiti używać płynu specjalnie do tego celu przeznaczonego (uniwersalny środek do usuwania starych powłok 3v3) w terminie max. 3 dni od dnia powstania.