Załącznik nr 1 do ZO 
Załącznik nr 1 do Umowy



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych
na placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, będącym w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia
Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
37535200-9: Wyposażenie placów zabaw
43325000-7: Wyposażenie parków i placów zabaw

2. Lokalizacja placu zabaw
1) Plac zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, działka ewidencyjna nr 50/4, obręb 10114)
[image: ]
Lokalizacja placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej


2) Plac zabaw obecnie:
[image: ]
[image: ] 
Istniejące przyłącza na terenie obok placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej
3) Poglądowy rysunek z rozmieszczeniem urządzeń referencyjnych zabawowych po zakończeniu prac (kolorem zielonym oznaczono urządzenia nowe wraz z ich strefami bezpieczeństwa):
[image: ]




3. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) [bookmark: _Hlk191036707]demontaż wraz z utylizacją wskazanych pozostałości po starych urządzeniach zabawowych;
2) dostawę nowych urządzeń na plac zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej;
3) montaż nowych urządzeń;
4) relokacja wskazanego urządzenia; 
5) uzupełnienie nawierzchni piaskowej pod i wokół zamontowanych urządzeń.
4. Dokumentacja fotograficzna zaplanowanych do demontażu urządzeń zabawowych:
[image: ]
1) urządzenia do demontażu:
[image: ] [image: ]
2) urządzenie do demontażu:
[image: ] 
3) urządzenie, ze względu na bardzo zły stan techniczny, zostało już zdemontowane – do demontażu zagłębione fundamenty:
[image: ]
4) urządzenie do demontażu:
[image: ]
5) urządzenie przeznaczone do relokacji ze względu na kolizję jego strefy bezpieczeństwa ze strefami bezpieczeństwa dwóch innych urządzeń (jednego istniejącego, przeznaczonego do pozostawienia oraz jednego nowo montowanego):
[image: ]
5. Wymagania względem nowych urządzeń:
1) dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe;
2) [bookmark: _Hlk198730834]dostarczone urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami serii   PN EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Certyfikat musi być wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikaty muszą być ważne na dzień składania ofert. Certyfikaty Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą. Certyfikaty muszą dotyczyć konkretnych urządzeń, nie może dotyczyć systemu urządzeń;
Nie dopuszcza się certyfikatów wystawionych przez jednostkę nieakredytowaną. Nie dopuszcza się również złożenia, zamiast certyfikatów, deklaracji zgodności (atestu) wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urządzeń czy inny podmiot;
3) wraz z ofertą obligatoryjnie należy złożyć karty katalogowe zawierające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń, w których powinny znajdować się ich wymiary, wymiary stref bezpieczeństwa oraz wysokości swobodnego upadku;
4) wraz z ofertą obligatoryjnie należy złożyć specyfikacje materiałowe urządzeń;
5) dostarczone urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktów wandalizmu;
6) wymagania dotyczące urządzeń:
a) urządzenie nr 1: 
· schemat/zdjęcie podglądowe:
[image: ]
Urządzenie referencyjne: BUGLO, Zestaw zabawowy: 8021 „Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne



· parametry techniczne:
· wymiary: 547 cm x 462 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 897 cm x 762 cm 
· wysokość całkowita: 351 cm
· wysokość swobodnego upadku: 150 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 3 x kwadratowa wieża  
· 3 x podest, w tym 2 na 150 cm oraz 1 na wysokości 120 cm
· 12 x słup nośny 
· 1 x drabinka łukowa - konstrukcja nośna stalowa, wypełnienie w postaci lin 
· 1x drabinka stalowa 
· 1 x mostek z HPL z linami asekuracyjnymi 
· 1 x przejście linowe z balustradami z płyty HPL z obu stron mostku 
· 2 x ślizgawka otwarta - podesty na wysokości 120 cm i 150 cm 
· 1x ścianka wspinaczkowa skośna z kamieniami i liną asekuracyjną 
· 1x ścianka wspinaczkowa pionowa z kamieniami 
· 1 x rura strażacka 
· 1x balkon
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporne na wilgoć i UV;
· podesty z antypoślizgowej płyty podestowej HPL Hexa w kolorze antracytowym, całkowicie odpornego na wilgoć i UV;
· drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Rury montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty boczne z polietylenu HDPE;
· lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;
· kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;
· balustrada w mostku z płyty HPL;
· balkon z blachy perforowanej, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.
b) urządzenie nr 2: 
· schemat/ zdjęcie podglądowe:[image: ]
Urządzenie referencyjne: BUGLO, Zestaw sprawnościowy: 8006 „Drążki do przewrotów na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne


· parametry techniczne:
· wymiary: 14 cm x 243 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 314 cm x 543 cm 
· wysokość całkowita: 132 cm
· wysokość swobodnego upadku: 117 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 4 x słup nośny 
· 3 x poprzeczka na różnych wysokościach 
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.

c) urządzenie nr 3: 
· schemat/ zdjęcie podglądowe:[image: ]
Urządzenie referencyjne: BUGLO, Linarium: 8028 „Linarium małpi gaj na plac zabaw”, kolekcja ECO lub równoważne

· parametry techniczne:
· wymiary: 242 cm x 275 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 542 cm x 575 cm 
· wysokość całkowita: 160 cm
· wysokość swobodnego upadku: 150 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 6 x słup nośny 
· 1 x ścianka wspinaczkowa z kamieniami
· 1 x sześciokątna kratownica linowa pozioma 
· 1 x kratownica linowa pionowa 
· 1 x drabinka linowa ze szczebelkami 
· 2 x lina wspinaczkowa z supłami 
· 1 x zestaw czterech poprzeczek stanowiących drabinkę 
· 1 x zestaw podwójnych uchwytów gimnastycznych 
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· ścianka z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporny na wilgoć i UV;
· kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;
· lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.
d) urządzenie nr 4:
· schemat/ zdjęcie podglądowe:[image: ]
Urządzenie referencyjne: BUGLO, Huśtawka: 8013 „Huśtawka wagowa na plac zabaw”, kolekcja SINGLE lub równoważne

· parametry techniczne:
· wymiary: 38 cm x 275 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 238 cm x 475 cm 
· wysokość całkowita: 126 cm
· wysokość swobodnego upadku: 95 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 1 x rama główna 
· 2 x siedzisko z oparciem i uchwytem 
· 2 x odbojnik 
· materiały:
· konstrukcja: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę. Rama ze stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· rama siedziska i uchwyty ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· płyty siedzisk i oparć z kolorowego polietylenu HDPE;
· odbojniki z opony;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową.
UWAGA, wszelkie wskazania na typ, model, estetykę lub producenta mają charakter wyłącznie przykładowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie urządzenie o funkcjonalności i parametrach technicznych oraz jakościowych nie gorszych niż opisane w specyfikacji, które pod względem gabarytów oraz wymaganych stref bezpieczeństwa bezwzględnie mieszczą się w granicach określonych w niniejszym OPZ. 
7) ze względu na ograniczoną przestrzeń dopuszcza się rozbieżność wymiarów urządzenia wraz ze strefami bezpieczeństwa w tolerancji +/- 3%, przy czym strefy bezpieczeństwa nie mogą nakładać się na strefy urządzeń istniejących oraz innych nowo projektowanych;
8) Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokiej trwałości, odpornych na akty wandalizmu i warunki atmosferyczne. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż wskazane w opisach szczegółowych urządzeń (np. profili metalowych lub kompozytowych w miejsce drewna klejonego), pod warunkiem, że charakteryzują się one równoważnymi lub wyższymi parametrami wytrzymałościowymi, a ich zastosowanie nie wpłynie negatywnie na estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Z uwagi na lokalizację placu zabaw we wpisanym do rejestru zabytków Parku Morskie Oko, wykonawca jest bezwzględnie związany wytycznymi Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków. W związku z powyższym, urządzenia równoważne muszą spełniać następujące kryteria tożsamości architektonicznej:
Wzornictwo i geometria: Urządzenia zamienne muszą być rozwiązaniami analogicznymi pod względem formy przestrzennej, układu geometrycznego i funkcji do urządzeń referencyjnych, aby nie spowodować negatywnej zmiany wyglądu zabytku. 
Zamawiający wymaga, aby kolorystyka urządzeń była stonowana, wpisująca się w charakter zabytkowego parku (np. odcienie beżu, brązu, zieleni, szarości, naturalnego drewna).
9) dostępność części zapasowych: minimum 5 lat;
10) po zakończeniu prac montażowych urządzeń zabawowych, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i w razie potrzeby do uzupełnienia/dosypania atestowanego piasku amortyzującego na całym obszarze stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń. Grubość warstwy piasku (po zagęszczeniu) musi być ściśle dostosowana do parametru wysokości swobodnego upadku każdego z urządzeń, zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 oraz normy PN-EN 1177 (Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). Zakres obejmuje również ewentualne wybranie zanieczyszczonej ziemią nawierzchni piaskowej w miejscach montażu kotew, jej utylizację oraz zastąpienie nowym, czystym piaskiem atestowanym o frakcji 0,2-2 mm.
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6. Tabela zbiorcza wymagań przestrzenno-technicznych urządzeń referencyjnych

	Nr.
	Nazwa urządzenia referencyjnego
	Model
	Wymiary
[cm]
	Minimalna strefa bezpieczeństwa
[cm]
	Powierzchnia strefy bezpieczeństwa
[m2]
	Maksymalna wysokość całkowita
[cm]
	Wysokość swobodnego upadku
[cm]

	1.

	Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw
	Buglo 8021
	547 × 462
	897 × 762
	51
	351
	150

	2.

	Drążki do przewrotów na plac zabaw
	Buglo 8006
	14 × 243
	314 × 543
	16
	132
	117

	3.

	Linarium „Małpi gaj” na plac zabaw
	Buglo 8028
	242 × 275
	542 × 575
	25
	160
	150

	4.

	Huśtawka wagowa na plac zabaw
	Buglo 8013
	38 × 275
	238 × 475
	11
	126
	95
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