Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
(wzór)
[bookmark: OLE_LINK1]Zestawienie zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych
(należy wypełnić JEDYNIE w odniesieniu do zaproponowanych poszczególnych urządzeń równoważnych)
[bookmark: _Hlk73427433]w postępowaniu pn.:
„Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Morskie Oko, od strony ul. Dworkowej, będącym w zarządzaniu i administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy”, w którym ze względu na jego wartość poniżej 170 000 złotych netto, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
oświadczam co następuje:

	[bookmark: _Hlk91068342]KRYTERIA RÓWNOWAŻNOŚCI

	L.P.
	NAZWA URZĄDZENIA
	PARAMETRY SPEŁNIENIA 
WARUNKU RÓWNOWAŻNOŚCI
	Materiał lub urządzenie równoważne
(należy wskazać: nazwę producenta, typ zaproponowanego urządzenia równoważnego, parametry oferowanego urządzenia równoważnego potwierdzające wymagane kryteria równoważności, zdjęcie)

	1. 
	Urządzenie nr 1:

Zestaw zabawowy: 8021 „Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw”
	„Zestaw trzywieżowy ze ślizgawką na plac zabaw” – 1 szt. 
· parametry techniczne:
· wymiary: 547 cm x 462 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 897 cm x 762 cm 
· wysokość całkowita: 351 cm
· wysokość swobodnego upadku: 150 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 3 x kwadratowa wieża  
· 3 x podest, w tym 2 na 150 cm oraz 1 na wysokości 120 cm
· 12 x słup nośny 
· 1 x drabinka łukowa - konstrukcja nośna stalowa, wypełnienie w postaci lin 
· 1x drabinka stalowa 
· 1 x mostek z HPL z linami asekuracyjnymi 
· 1 x przejście linowe z balustradami z płyty HPL z obu stron mostku 
· 2 x ślizgawka otwarta - podesty na wysokości 120 cm i 150 cm 
· 1x ścianka wspinaczkowa skośna z kamieniami i liną asekuracyjną 
· 1x ścianka wspinaczkowa pionowa z kamieniami 
· 1 x rura strażacka 
· 1x balkon
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· ścianki z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporne na wilgoć i UV;
· podesty z antypoślizgowej płyty podestowej HPL Hexa w kolorze antracytowym, całkowicie odpornego na wilgoć i UV;
· drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Rury montowane do słupa za pomocą dedykowanych łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· ślizgi ze stali nierdzewnej AISI 304, płyty boczne z polietylenu HDPE;
· lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;
· kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;
· balustrada w mostku z płyty HPL;
· balkon z blachy perforowanej, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową,
· dopuszczalna różnica wymiarów -/+3%,
Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8021, kolekcja ECO
[image: ]
(zdjęcie poglądowe)
	

	2. 
	Urządzenie nr 2:

Zestaw sprawnościowy: 8006 „Drążki do przewrotów na plac zabaw”
	„Drążki do przewrotów na plac zabaw” – 1 szt.
· parametry techniczne:
· wymiary: 14 cm x 243 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 314 cm x 543 cm 
· wysokość całkowita: 132 cm
· wysokość swobodnego upadku: 117 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 4 x słup nośny 
· 3 x poprzeczka na różnych wysokościach 
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową
· dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%,
Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8006, kolekcja ECO
[image: ]         
(zdjęcie poglądowe)
	

	3. 
	Urządzenie nr 3:

Linarium: 8028 „Linarium małpi gaj na plac zabaw” 
	„Linarium małpi gaj na plac zabaw” – 1 szt.
· parametry techniczne:
· wymiary: 242 cm x 275 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 542 cm x 575 cm 
· wysokość całkowita: 160 cm
· wysokość swobodnego upadku: 150 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 6 x słup nośny 
· 1 x ścianka wspinaczkowa z kamieniami
· 1 x sześciokątna kratownica linowa pozioma 
· 1 x kratownica linowa pionowa 
· 1 x drabinka linowa ze szczebelkami 
· 2 x lina wspinaczkowa z supłami 
· 1 x zestaw czterech poprzeczek stanowiących drabinkę 
· 1 x zestaw podwójnych uchwytów gimnastycznych 
· materiały:
· słupy nośne wykonane z drewna klejonego drzew iglastych, składające się minimum z pięciu warstw, klejonego wodoodpornym klejem poliuretanowym. Górne krawędzie słupów osłonięte zaślepkami wykonanymi z poliamidu formowanego metodą wtryskową. Słupy nośne mocowane do gruntu za pośrednictwem stalowych kotew cynkowanych proszkowo i malowanych proszkowo;
· drążki, poręcze i poprzeczki drabinki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· ścianka z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE lub HPL, całkowicie odporny na wilgoć i UV;
· kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych;
· lina polipropylenowa z rdzeniem stalowym. Zakończenia lin zaciśnięte w tulejach wykonanych z wytrzymałych stopów aluminium, krzyżowe, solidne i estetyczne połączenia lin wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową
· dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%,
Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8028, kolekcja ECO
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(zdjęcie poglądowe)
	

	4. 
	Urządzenie nr 4:

Huśtawka: 8013 „Huśtawka wagowa na plac zabaw”
	„Huśtawka wagowa na plac zabaw” – 1 szt.
· parametry techniczne:
· wymiary: 38 cm x 275 cm 
· strefa bezpieczeństwa: 238 cm x 475 cm 
· wysokość całkowita: 126 cm
· wysokość swobodnego upadku: 95 cm
· urządzenie powinno zawierać minimum:
· 1 x rama główna 
· 2 x siedzisko z oparciem i uchwytem 
· 2 x odbojnik 
· materiały:
· konstrukcja: drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, całkowicie odporne na wodę. Rama ze stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT;
· rama siedziska i uchwyty ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne;
· płyty siedzisk i oparć z kolorowego polietylenu HDPE;
· odbojniki z opony;
· elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Zaślepki śrub wykonane z poliamidu, formowanego metodą wtryskową
dopuszczalna różnica wymiarów -3/+3%,
Urządzenie referencyjne: BUGLO, nr 8013, kolekcja SINGLE
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(zdjęcie poglądowe)
	



UWAGA: W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany złożyć obligatoryjnie wraz z ofertą wypełniony niniejszy załącznik lub inne dokumenty, które opisują wszystkie zaoferowane urządzenia równoważne – stanowiący treść oferty.
Ponadto w przypadku zaoferowania któregokolwiek z ww. urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia ww. wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty przedmiotowych środków dowodowych - tj. stosownych dokumentów określonych w Zapytaniu ofertowym i OPZ (certyfikaty, karty produktów, specyfikację materiałową i/lub opisy i/lub rysunki z opisem zaproponowanych urządzeń równoważnych, z których jasno wynikać będą oferowane parametry urządzeń).
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 	                           	……………………..……………………………………
Podpis osoby lub osób upoważnionych 
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