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Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia:
Wymiana membran zacieniających i żagli na masztach usytuowanych na Bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego.
 Lokalizacja inwestycji
dz. ew. nr 9/1, 9/4 z obrębu 50401, dz. ew. nr 3/1, 4/16, 4/18, 4/21 z obrębu 50404, 
dz. ew. nr 2/2 z obrębu 50209, dz. ew nr 73/3 z obrębu 50211

Zamawiający
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
KOD CPV
39522130-7 – Zasłony przeciwsłoneczne
45223800-4 – Montaż gotowych konstrukcji
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1. Lokalizacja 
Maszty z żaglami oraz konstrukcje zacieniające znajdują się na działkach. dz. ew. nr 9/1, 9/4 
z obrębu 50401, dz. ew. nr 3/1, 4/16, 4/18, 4/21 z obrębu 50404, dz. ew. nr 2/2 z obrębu 50209, dz. ew. nr 73/3 z obrębu 50211 przy bulwarze gen. G. S. Pattona i Bulwarze J. Karskiego - zlokalizowane pomiędzy mostem Świętokrzyskim a mostem Gdańskim. 
2. [bookmark: _Hlk239760728]Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
[bookmark: _Hlk240350381]Przedmiotem zamówienia jest wymiana żagli oraz membran zacieniających.  Prace obejmują demontaż istniejących żagli, wykonanie, dostawa i montaż nowych żagli, ewentualna naprawa elementów mocujących w masztach oraz wykonanie i montaż membran zacieniających na Bulwarze im. Gen. S. Pattona i J. Karskiego. Zamówienie ma na celu wymianę zniszczonych elementów oraz uzupełnienie brakujących materiałów na masztach i konstrukcjach zacieniających.  

Zamówienie obejmuje w szczególności:
· Wizję lokalną i wykonanie pomiarów geometrycznych. Dokładna zweryfikowanie rozstawu punktów montażowych przed przystąpieniem do produkcji membran (5 szt.) i żagli dla 21 szt. wysokich masztów i 10 szt. żagli dla niskich masztów. 
· Demontaż zdegradowanych żagli, oczyszczenie elementów montażowych. 
Oczyszczenie i przygotowanie elementów stalowych. Wymiana bądź naprawa i reprofilacja śrub. Wymiana oraz wzmocnienie elementów łączących, gwintów, przetyczek, sworzni;
· Wykonanie żagli z materiału PCV siatka mesh lub równoważne – 31 szt.
· Żagle - Gramatura około 270 – 280 g/m2
· Siatka PVC wzmocniona włóknem poliestrowym,
· Dodatkowe wzmocnienia na krawędziach i przy mocowaniach wzmocnione taśmami i linkami stalowymi,
· Odporna na promienie UV i warunki atmosferyczne, struktura perforowana, 
· Mocowanie za pomocą śrub (zdj. 1-3)
· Wykonanie membran zacieniających  z materiału PCV siatka mesh lub równoważne – 5 szt.
· Membrany zacieniające  – Gramatura około 650g/m2
· Stopień zacienienia w granicach 90-95 %
· siatka, przepuszczająca powietrze i ograniczająca promieniowanie słoneczne
· Materiał powinien charakteryzować się odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne, wilgoć oraz długi czas użytkowania
· Dodatkowe wzmocnienia na krawędziach i przy mocowaniach wzmocnione linkami stalowymi,
· Mocowanie – za pomocą śrub, naciągów, śrub rzymskich (zdjęcie nr. 4 i 5)
· Montaż żagli i zacieniaczy na terenie Bulwarów gen. G. S. Pattona  i im. J. Karskiego.

3. Zakres prac
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
· Zweryfikowanie załączonych projektów w terenie, zwymiarowanie żagli i konstrukcji pod membrany zacieniające; 
· Określenie stanu elementów konstrukcyjnych / mocujących materiału oraz poinformowanie Zamawiającego o ich stanie;
· Przygotowanie materiału według wzorów żagli i membran zacieniających; 
· Montaż żagli i zacieniaczy.

4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:
1. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z największą starannością i zachowaniem estetyki. 
2. Zastosowane materiały oraz wykonanie muszą być zgodne z Normą PN-EN 13561 - Zasłony zewnętrzne - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem. Zastosowany materiał musi być odporny na wiatr, zastosowany materiał nie może obciążać istniejącej konstrukcji.
3. Używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia;
4. Dojazdu na teren prac drogą wewnętrzna, na którą zjazd znajduje się przy Moście Poniatowskiego.
5. Podczas montażu żagli oraz zacieniaczy teren prac należy zabezpieczyć (ogrodzić) z największą starannością,
6. Odpowiedniego oznakowania terenu prac,
7. Stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.

5. Termin realizacji 
Termin realizacji zamówienia – 45 dni.
6. Dokumentacja fotograficzna 
Elementy mocujące żagle 
Zdj. 1. Element montażowy dół                                 Zdj. 2.Element montażowy środek
[image: ]                     [image: ]


Zdj. 3 Element montażowy góra
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Elementy mocujące pod zacieniacze
Zdj. 4 Element montażowy - ramie
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Zdj. 5 Konstrukcja zacieniacza
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Zdj. 6 Naciągacze do membran
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7. Rozmieszczenie żagli i zacieniaczy
Zdj. 7 Żagle 5 szt. – plac przy Pomniku Syrenki
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Zdj. 8 Żagle 4 szt. – budynek Taniec
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Zdj. 9 Żagle 3 szt. – koło kładki im. Abakanowicz
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Zdj. 10 Żagle 2 szt. – wewnątrz kładki im. Abakanowicz
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Zdj. 11 Żagle 4 szt. - na wysokości ul. Nowy Zjazd
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Zdj. 12 Żagle 3 szt. – na wysokości MCS/ ul. Nowy Zjazd 
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Zdj. 13 Żagle 3 szt. niskie – na wysokości Zamku Królewskiego
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Zdj. 14 Żagle 3 szt. niskie – na wysokości parku fontann
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Zdj. 15 Żagle 4 szt. małe – przy ostatnim pawilonie przed mostem Gdańskim
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Zdj. 16 Zacieniacze - 5 szt. 
[image: ]
Załączniki:
1. Zał. 1 – Projekt żagli na wysokich masztach
2. Zał. 2 – Zacieniacze wymiary 
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Zarzqd Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoza 13a,00-528 Warszawa

tel. 22277 42 00, mail: kontakt@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl




