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Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:
Usługa polegająca na naprawie nawierzchni bezpiecznej na siłowni plenerowej pod Mostem Świętokrzyskim

Lokalizacja inwestycji:
dz. ew. nr 4/12 z obrębu 5-04-04, dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
Zamawiający: 
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa
Kod CPV: 
50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji



1. Lokalizacja i charakterystyka obiektu
Siłownia znajduje się pod Mostem Świętokrzyskim na terenie Bulwarów Wiślanych,
na dz. ew. nr 4/12, 4/29 i 3/4 z obrębu 5-04-04. Obiekt został wykonany w 2018 r. i składa się 
z dwóch stref ćwiczeń (oznaczone numerami 1 i 2 na fot. 1), w obrębie których znajdują się urządzenia do street workoutu posadowione na nawierzchni bezpiecznej.
Prace będą wykonywane jedynie na obszarze działki 4/12 z obrębu 5-04-04.
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Mapa 1. Przybliżona lokalizacja siłowni plenerowej (źródło: https://mapa.um.warszawa.pl/) 
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Fot. 1. Siłownia, oznaczenia: nr 1- pierwsza strefa do ćwiczeń, nr 2 – druga strefa do ćwiczeń.
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Fot. 2. Siłownia – widok na pierwszą strefę do ćwiczeń.
2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Hlk215144948]Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni bezpiecznej na terenie siłowni plenerowej, 
w strefie oznaczonej nr 1 na fot. 1. Nawierzchnia wymaga naprawy z uwagi na miejscowe pęknięcia, odkształcenia oraz podnoszenie warstwy wierzchniej przy krawędziach. 
Usługa musi obejmować w szczególności: pełny demontaż wierzchniej warstwy nawierzchni z EPDM, uzupełnienie ubytków dolnej warstwy amortyzującej z SBR, wykonanie od nowa w całości wierzchniej warstwy nawierzchni wylewanej z EPDM, zlicowanie krawędzi nowej nawierzchni z przylegającym ciągiem pieszo-rowerowym w celu przeciwdziałaniu dalszego podnoszenia się nawierzchni. Dodatkowo, w celu ustalenia przyczyn występowania odkształceń i nierówności konieczne jest tymczasowe wycięcie fragmentu warstwy amortyzującej SBR i odsłonięcie podbudowy nawierzchni, aby ocenić jej stan. 
Zakres zamówienia nie obejmuje nawierzchni znajdującej się w drugiej części strefy ćwiczeń, od strony Wisły.
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Mapa 2. Obszar nawierzchni wymagający naprawy, zaznaczony czerwoną linią
(źródło: Projekt zagospodarowania terenu Bulwarów Wiślanych)
3. Zakres prac
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
· Pełny demontaż i utylizacja wierzchniej warstwy nawierzchni z EPDM na obszarze wskazanym czerwoną linią na mapie 2 (ok. 228,35 m2) 
· Sprawdzenie właściwości amortyzujących, ubytków i wykruszeń dolnej warstwy nawierzchni z granulatu SBR, określenie powierzchni [m2] wymagającej uzupełnienia, wskazanie miejsc koniecznych do naprawy na dokumentacji fotograficznej.
· Wycięcie fragmentu warstwy amortyzującej SBR i odsłonięcie podbudowy nawierzchni w celu ustalenia przyczyn występowania lokalnych odkształceń, nierówności i wybrzuszeń nawierzchni bezpiecznej.
· Uzupełnienie wskazanych ubytków warstwy amortyzującej z granulatu SBR.
· Wykonanie od nowa wierzchniej warstwy nawierzchni wylewanej z EPDM - na obszarze wskazanym na mapie 2, tj. ok. 228,35 m2
· Zlicowanie krawędzi nowej nawierzchni bezpiecznej z krawędzią sąsiadującej nawierzchni asfaltowej i szczelne dołączenie.

1. 
2. 
4. Uwarunkowania planistyczne i konserwatorskie
Teren prac znajduje się w dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy, na części działki 
nr 4/12 z obrębu 5-04-04. Na obszarze tym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren działki nie jest objęty ochroną w ramach form ochrony konserwatorskiej.
5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
5.1. Wymagania dotyczące parametrów nawierzchni i materiałów
Nawierzchnia musi zostać wykonana zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji powykonawczej stanowiącej Załącznik nr 1 do OPZ, w szczególności w zakresie grubości warstw oraz granulacji granulatu SBR i EPDM, a także musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN 1177. Warstwa EPDM powinna być w kolorze czarnym lub antracytowym.
5.2. Ogólne wymagania formalno-prawne
Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Zamówienia, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
· Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
· Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 j.t. z późn. zm.);
· Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003.169.1650 j.t. z późn. zm.);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 j.t.);
·  Aktualna norma PN-EN 1177 – „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.”
·  Innymi obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami producentów zastosowanych materiałów oraz właściwymi normami i specyfikacjami technicznymi dotyczącymi nawierzchni bezpiecznych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Przed wykonaniem prac Wykonawca przedłoży deklaracje właściwości użytkowych, karty techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające parametry zastosowanych materiałów.
5.3. Zobowiązania wykonawcy 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do:
1. Dokonania wizji lokalnej terenu prac.
2. Sporządzenia przed przystąpieniem do prac inwentaryzacji fotograficznej przyległych do terenu prac obiektów, okolicznych dróg, włącznie z drogą dojazdową. W przypadku ewentualnych uszkodzeń w wyniku przejazdów pojazdów, pracy sprzętu czy z powodu innych przyczyn powstałych w związku z realizacją zadania przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi uszkodzone elementy we własnym zakresie i na swój koszt.
3. Poinformowania Zamawiającego z min. trzydniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie rozpoczęcia w celu protokolarnego przekazania terenu.
4. Dojazdu na teren prac drogą wewnętrzna, na którą zjazd znajduje się przy Moście Poniatowskiego.
5. Odpowiedniego oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki zamówienia oraz jego przeznaczenia.
6. Używania materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, certyfikaty, świadectwo dopuszczenia do stosowania, atesty, udokumentowane źródło pochodzenia.
7. Stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.
8. Poinformowania Zamawiającego o zakończeniu demontażu wierzchniej warstwy nawierzchni z EPDM i gotowości do odkrycia fragmentu warstwy SBR. Zamawiający weźmie udział w wykonywaniu tego etapu i wskaże fragment nawierzchni.
9. Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac podlegających zakryciu tj. uzupełnienia dolnej warstwy SBR przed jej zakryciem przez warstwę wierzchnią z EPDM.
10. Doprowadzenia wykorzystanego terenu do stanu i wyglądu pierwotnego po zakończeniu prac.
11. Zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu wszystkich prac oraz udziału w odbiorze przedmiotu zamówienia.
12. Przedstawienia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów w szczególności dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, a także operatu utrzymaniowego w zakresie nawierzchni.


Załączniki:
1. Dokumentacja powykonawcza nawierzchni bezpiecznej
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Zarzqd Zieleni m.st. Warszawy
ul.Hoza 13a,00-528 Warszawa

tel. 22277 42 00, mail: kontakt@zzw.waw.pl
www.zzw.waw.pl




